14.03.2022

Perfekte Vorbehandlung – perfektes Ergebnis

**JONAS Grundierungen sind o.K.**

**Der Profi weiß, dass ungleichmäßige, stark saugende, kreidende oder auch sandende Untergründe eine perfekte Vorbehandlung für einen optimalen Anstrich benötigen. Um hier eine ideale Vorbereitung zu schaffen, sorgt JONAS mit seinen Grundierungen für beste Ergebnisse. Diese sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet, dienen als Haftvermittler und bauen keine Sperrschicht auf.**

2019 stellte JONAS seine ersten Produkte ohne Zusatz von Konservierungsmitteln vor: die neue Kleber Familie. Nachdem bereits 95% aller JONAS Innenprodukte mit der JONAS eigenen o.K. Technologie® ausgestattet sind, folgt nun der letzte konsequente Schritt. Zukünftig werden auch die Grundierungen ohne den Zusatz von Konservierungsmitteln hergestellt. Gekennzeichnet sind die Produkte mit dem orangefarbenen o.K.-Button – „ohne Zusatz von Konservierungsmitteln“. Und auch hier gilt, dass die biozidfreien Qualitäten ihre konservierungsmittelhaltigen “Vorgänger” ersetzen und nicht ergänzen. Die hervorragenden Produkteigenschaften bleiben unverändert erhalten. Bei stark saugenden und sandenden Untergründen erweist sich JONAS Hydro-Haft- & Tiefgrund als hervorragende Spezialgrundierung mit einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Durch die hohe Eindringtiefe und die sehr gute Kapillargängigkeit verfestigt das Produkt optimal und haftet sogar auf sehr glatten Untergründen. Hervorragend ist auch die Penetration bei Gipsspachtelmassen. JONAS Hydro- Haft-&Tiefgrund dient als Problemlöser gerade für kritische Untergründe. Das Produktbindemittel basiert auf 100% Reinacrylat und ist frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei und ab sofort ohne den Zusatz von Konservierungs-mitteln. Mit JONAS WP-Haftgrund bietet der Hersteller aus Wülfrath eine weißpigmentierte Grundierung mit gutem Deckvermögen, die mit allen Bindemittelarten, ob Silikat, Silikonharz oder Dispersion, überarbeitbar ist. Ungleichmäßige Untergründe, wie z.B. Spachtelstellen, werden sorgfältig abgedeckt und sind somit gleichmäßig für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten vorbereitet. JONAS WP-Haftgrund eignet sich z.B. hervorragend auf Gipskarton. Das Produkt wirkt verfestigend mit guter Eindringtiefe und ist gleichzeitig der erste perfekte Anstrich ohne Strukturgebung.

Das neueste Mitglied der JONAS Grundierungsfamilie ist das JONAS Hydro-PowerGrip Gel. Durch die neuartige Gel-Struktur kann das Produkt sehr rationell per Rolle oder mit dem Airless-Gerät ohne Spritznebel verarbeitet werden. Als perfekter Grip für den Folgeanstrich und zur optimalen Roll- und Spritzapplikation wird das Grundieren von großen Flächen in einem Bruchteil der bisher benötigten Zeit erledigt. Untergrundverfestigung und Haftbrücken schaffen eine sichere Basis für nachfolgende Beschichtungen – ein optimaler Haftvermittler. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Abtropfen und Laufen von überschüssigem Material der Vergangenheit angehören. Somit gelingt eine sehr saubere Verarbeitung, selbst über Kopf. Natürlich kommt auch dieses Produkt ohne den Zusatz von Konservierungsmitteln aus. Während andere Grundierungen auf den Untergrund eingestellt werden müssen, können diese JONAS Produkte bedenkenlos unverdünnt verarbeitet werden. Und auch die Klassiker der JONAS Grundierungen, wie JONAS Acryl Tiefgrund und das wirtschaftliche und bewährte JONAS Grundierkonzentrat 1:4 benötigen keinen Zusatz an Konservierungsmitteln um weiterhin gute Ergebnisse zu erzielen.

**JONAS Innen- und Außenfarben der Premium-Klasse für Private Label**

Kontakt: JONAS Farben GmbH, Dieselstr. 42 – 44, 42489 Wülfrath

Frau Bark; Tel 02058 789-67, [p.bark@jonas-farben.de](mailto:p.bark@jonas-farben.de), [www.jonas-farben.de](http://www.jonas-farben.de)